**附：项目清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **货物名称** | **数量** | **参数要求** |
| PP棉滤芯 | 120套 | 9.5英寸 过滤精度1微米，完全去除水中泥沙铁锈，一学年更换4次 |
| 高效活性炭滤芯 | 60套 | 9.5英寸 双高效活性炭，去除水中漂白粉 异色异味等一学年更换4次 |
| 超滤膜滤芯 | 15套 | 20英寸， 过滤精度0.01微米，去除水中细菌病毒等有害物质一学年更换1次 |
| 400加仑纯水机预处理滤芯 | 4套 | 10英寸，过滤精度1微米 完全去除水中泥沙铁锈，一学年更换2次 |
| 400加仑纯水机反渗透膜 | 2套 | 过滤精度0.00001微米，去除水中所有有害物质，脱盐率达到96%，一学年更换一次 |
| 6千瓦加热管 | 5套 | 能匹配碧丽6龙头JO-6C型饮水机，加热功率6千瓦 |
| 饮水龙头阀芯 | 30个 | 能匹配碧丽6龙头JO-6C型饮水机，材质纯铜 ，陶瓷高温阀芯 |
| 饮水机电脑版 | 1个 | 碧丽原厂，匹配JO-6C型饮水机，智能控制 |
| 温控 | 1 | 85度 88度 93度 105度 |
| 接触器 | 1 | 正泰或德力西2810型 |
| 线路 | 1 | 2.5截面铜芯多股 |
| 调温阀 | 1 | 45度~85度手动自由调节 |
| 不锈钢管道 | 20 | 60厘米304食品级不锈钢波纹管 |
| 电磁阀 | 10 | 220V 有压高温电磁阀 |
| 水质检查 | 6次 | 定期检查，保证水质达到《生活饮用水卫生标准（GB5749）》《饮用净水水质标准（CJ94）》 |
| 饮水机显示屏 | 1 | 数码显示 温度提示 |